Лабораторна робота №4
“Визначення питомого опору провідника”

Мета роботи: виміряти питомий опір дроту; набути навичок користування амперметром, вольтметром і мікрометром.

Прилади і матеріали: реохорд або дріт, натягнутий на дерев'яну планку; лабораторний амперметр; лабораторний вольтметр; джерело живлення; ключ; реостат на 6...10 Ом і 2 А; мікрометр; лінійка з ціною поділки 1 мм/под; з'єднувальні провідники.
Хід роботи:
1.	

Рис.4.1

Складіть електричне коло за схемою рис.4.1 
2.	Зміною положення повзунка реостата R підберіть силу струму не більшу за 1 А, щоб не перевантажити джерело струму та уникнути перегрівання дроту.
3.	Виміряйте силу струму I і падіння напруги U на реохорді або досліджуваному опорі R1  при цій силі струму. Дослід повторіть для трьох значень сили струму. Результати запишіть в таблицю 4.1.
Таблиця 4.1
№ досліду	I, A	U, B	l, м	d, мм	  10-8, Омм	
1						
2						
3						
Сер.						

4.	Виміряйте довжину провідника l лінійкою, а діаметр дроту d - мікрометром у трьох-чотирьох місцях. Обчисліть середнє значення діаметра. Результати вимірювань також занесіть в таблицю 4.1.
5.	Розрахуйте наближене значення питомого опору провідника за формулою : .
6.	Визначіть інструментальні похибки вимірювальних приладів 1 і похибки відліку 0. Максимальні абсолютні та відносні похибки вимірювань: наприклад для сили струму: I = 1I + 0I,  . Аналогічно зробіть для довжини l, діаметра d  і  напруги U. Отримані похибки запишіть в таблицю 4.2.
Таблиця 4.2
Напруга U, В	Сила струму I, А	
1 U	0 U	 U	 u	1 I	0 I	 I	I	

Довжина l, м	Діаметр d, мм	
1 l	0 l	 l	l	1 d	0 d	 d	d	

7.	Знайдіть відносну  і абсолютну сер похибки вимірювання питомого опору провідника за формулами:
, .
8.	Запишіть результат вимірювання питомого опору у вигляді ; . За довідником визначіть матеріал провідника.
9.	Змініть довжину дроту реохорду і повторіть дослід та обчислення.
10.	Зробіть висновок.